Przedmiar robót

Na zadanie:

**„Remonty dróg gminnych o nawierzchniach żużlowych, gruntowych i tłuczniowych w m. Skarżysku-Kamiennej w 2022r.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej  elementu scalonego.  Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek  obmiarowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Naprawa nawierzchni tłuczniowej lub żużlowo-gruntowej z ewentualnym uzupełnieniem ubytków tłuczniem kamiennym (materiał oraz jego transport po stronie Wykonawcy)  Obejmuje:  - profilowanie i zagęszczenie podłoża,  - w miejscach występowania ubytków wbudowanie materiału ulepszającego (tłuczeń),  - profilowanie nawierzchni żużlowych (gruntowych) ulepszonej z utrzymaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczenie. | m2 | 25000,00 |
| 2. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego na całej szerokości jezdni, frakcja 4 -31,5mm lub frakcja 0-31,5 mm)  Obejmuje:  (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy)  - wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków,  Warstwa grubości min.10 cm. | m2 | 400,00 |
| 3. | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 400,00 |
| 4. | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 1000,00 |
| 5. | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (mechaniczne oraz ręczne) | mb | 400,00 |
| 6. | Wykonanie rowów odwadniających o szerokości dna do 0.60 m i gł. 0.60 m w wykopach lub rowów stokowych o pochyleniu skarp od 1:1 do 1:2 w gruncie kat. I i II wraz z wywozem materiału | m3 | 100,00 |
| 7. | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy gł. wyboi do 5 cm  (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy) | m2 | 1150,00 |
| 8. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 10 km w gruncie kat. 3-4. | m3 | 100,00 |
| 9. | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i poszycia | ha | 0,05 |
| 10. | Ścinanie drzew bez utrudnień do Ø 15 cm, wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 5,00 |
| 11. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsiennicowymi o mocy 55kW/75km. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III. | m3 | 225,00 |
| 12. | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 1-3 | m2 | 225,00 |
| 13. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 1-3 | m2 | 100,00 |
| 14. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 400,00 |
| 15. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1,00 |
| 16. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1,00 |