Załącznik nr 1a do SWZ

**Kosztorys Ofertowy**

***„Naprawa i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tłuczniowych, żużlowych i gruntowych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej  elementu scalonego.  Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek  obmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (w zł) | Razem cena  (kol.4x5)  netto  ( w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera przy grubości min 5 cm z wykuciem.  /przy ubytkach do 5m2/  Obejmuje:  - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca  robót do chwili wykonania remontu,  - obrysowanie ubytku liniami prostymi - wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych  miejsc prostopadle do powierzchni  nawierzchni, przy zachowaniu  geometrycznych kształtów (możliwie  zbliżone do prostokątów).  W przypadku wyboju- tj. wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, remont należy wykonać dwuwarstwowo masą bitumiczną a podbudowę uzupełnić tłuczniem lub klińcem i zagęścić.  - usunięcie wyciętego materiału,  - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją,  - dokładne oczyszczenie i wysuszenie  uszkodzonego miejsca,  - przesmarowanie emulsją asfaltową dna  i krawędzi ubytku,  - wypełnienie ubytku masą mineralno-  bitumiczną i zagęszczenie,  - oblanie krawędzi ubytku emulsją  asfaltową,  - zasypanie drobnym kruszywem  - usunięcie urządzeń regulacji ruchu,  - roboty porządkujące otoczenie terenu robót. | m2 | 350,0 |  |  |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechaniczne zagęszczenie tłucznia wraz z mechanicznym korytowaniem – *o pow. do ok. 5 m 2*, głębokość wyboi śr. 5cm. - frakcja 0 -34,5mm*.*  (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy)  Obejmuje:  **Roboty przygotowawcze obejmują:**  - ustalenie lokalizacji robót wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego  - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca  robót do chwili wykonania remontu,  - przeprowadzenie czyszczenia nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5- 0,7m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń  **Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje:**  - korytowanie, wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie tłucznia  **Roboty wykończeniowe obejmują:**  - usunięcie urządzeń regulacji ruchu,  - roboty porządkujące otoczenie terenu robót. | m2 | 700,00 |  |  |
| 3. | Razem netto | -- | -- | -- |  |
| 4. | Podatek VAT 23 % | -- | -- | -- |  |
| 5. | Razem brutto | | | |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą wykonania za:

Łącznie całość zamówienia: kwota brutto………………………. zł

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………

1. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić Podwykonawcom (wypełnić, jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3.Oświadczam, że na wykonane prace dot. remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej oferuję ………..………. okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

(Wykonawca winien określić okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w półrocznych odstępach czasu min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące)

UWAGA!

W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

* wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,
* wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

……………….……

*data*