Załącznik nr 1a do SWZ

 **Kosztorys Ofertowy**

***„Naprawa i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tłuczniowych, żużlowych i gruntowych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowejelementu scalonego.Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostekobmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (w zł) | Razem cena(kol.4x5)netto( w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera przy grubości min 5 cm z wykuciem./przy ubytkach do 5m2/Obejmuje:- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,- obrysowanie ubytku liniami prostymi- wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych  miejsc prostopadle do powierzchni  nawierzchni, przy zachowaniu geometrycznych kształtów (możliwie  zbliżone do prostokątów). W przypadku wyboju- tj. wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, remont należy wykonać dwuwarstwowo masą bitumiczną a podbudowę uzupełnić tłuczniem lub klińcem i zagęścić.- usunięcie wyciętego materiału,- wywiezienie gruzu wraz z utylizacją,- dokładne oczyszczenie i wysuszenie uszkodzonego miejsca,- przesmarowanie emulsją asfaltową dna  i krawędzi ubytku,- wypełnienie ubytku masą mineralno- bitumiczną i zagęszczenie,- oblanie krawędzi ubytku emulsją  asfaltową,- zasypanie drobnym kruszywem- usunięcie urządzeń regulacji ruchu,- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. | m2 |  350,0 |  |  |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechaniczne zagęszczenie tłucznia wraz z mechanicznym korytowaniem – *o pow. do ok. 5 m 2*, głębokość wyboi śr. 5cm. - frakcja 0 -34,5mm*.*(tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy)Obejmuje:**Roboty przygotowawcze obejmują:**- ustalenie lokalizacji robót wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,- przeprowadzenie czyszczenia nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5- 0,7m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń **Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje:**- korytowanie, wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie tłucznia **Roboty wykończeniowe obejmują:**- usunięcie urządzeń regulacji ruchu,- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. | m2 | 700,00 |  |  |
| 3. | Razem netto | -- | -- | -- |  |
| 4. | Podatek VAT 23 % | -- | -- | -- |  |
| 5. | Razem brutto |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą wykonania za:

Łącznie całość zamówienia: kwota brutto………………………. zł

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………

1. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić Podwykonawcom (wypełnić, jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………..

3.Oświadczam, że na wykonane prace dot. remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej oferuję ………..………. okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

(Wykonawca winien określić okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w półrocznych odstępach czasu min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące)

UWAGA!

W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

* wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,
* wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

……………….……

      *data*