KOSZTORYS OFERT0WY

**Remont chodnika w ul. Struga w Skarżysku-Kamiennej na odcinku**

**od ul. Legionów do ul. Prostej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NrSpecyfikacji Technicznej | Opis obiektów i robót | Jedn.miary | Ilość jedn.miary | Koszt j.m.netto | Wartość netto /kol.5 x kol.6/ |
| **Remont chodnika w ul. Struga w Skarżysku-Kamiennej na odcinku** **od ul. Legionów do ul. Prostej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki (nie nadających się do ponownego wbudowania) poza teren budowy- miejsce wywozu zapewnia Wykonawca | mb | 420 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz korytowaniem i odwiezieniem urobku i materiałów z rozbiórki (nie nadających się do ponownego wbudowania) poza teren budowy- miejsce wywozu zapewnia Wykonawca | m2 | 315 |  |  |
| 3 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb  | 420 |  |  |
| 4 | D - 02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, mechanicznie, grunt kat.I-IV | m2 | 315 |  |  |
| 5 | D-04.04.02a | Wykonanie warstwy podsypkowej, podsypka piaskowa, warstwa po zagęszczeniu 5cm (uzupełnienie przestrzeni po rozbiórce chodnika) | m2 | 315 |  |  |
| 6 | D-05.03.23a | Wykonanie chodnika ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) gr. 8cm, czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, profilowanie i zagęszczenie, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 315 |  |  |
| 7 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, studzienki rewizyjne | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Remont chodnika ( łącznik) w rejonie skrzyżowania ulic Prusa i Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki (nie nadających się do ponownego wbudowania) poza teren budowy- miejsce wywozu zapewnia Wykonawca | mb | 46 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz korytowaniem i odwiezieniem urobku i materiałów z rozbiórki (nie nadających się do ponownego wbudowania) poza teren budowy- miejsce wywozu zapewnia Wykonawca | m2 | 27,60 |  |  |
| 10 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb  | 46 |  |  |
| 11 | D - 02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, mechanicznie, grunt kat.I-IV | m2 | 27,60 |  |  |
| 12 | D-04.04.02a | Wykonanie warstwy podsypkowej, podsypka piaskowa, warstwa po zagęszczeniu 5cm (uzupełnienie przestrzeni po rozbiórce chodnika) | m2 | 27,60 |  |  |
| 13 | D-05.03.23a | Wykonanie chodnika ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) gr. 8cm, czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, profilowanie i zagęszczenie, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 27,60 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót netto bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT …………… % |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |

*Pieczęć firmowa Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej do prezentowania Firmy*