|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera **minimalne parametry (techniczne i użytkowe)** w odniesieniu do samochodu osobowego – combivan, objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.   |  |  | | --- | --- | | **Parametry wymagane** | | | **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | | **1.** | **Typ samochodu:**  osobowy | | **2.** | **Typ nadwozia:**  combivan | | **3.** | **Liczba drzwi:**  5-drzwiowy | | **4.** | **Tylne drzwi:**  Dzielone pod kątem prostym | | **5.** | **Liczba miejsc:**  5 | | **6.** | **Silnik:**  benzynowy | | **7.** | **Lakier nadwozia:**  Metalizowany szary | | **8.** | **Pojemność skokowa silnika (cm3):**  1300-1500 cm3 | | **9.** | **Moc silnika (KM):**  min. 120 KM | | **10.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**  tak | | **11.** | **Skrzynia biegów:**  manualna | | **12.** | **Systemy wspomagania:**   1. AEBS (system hamowania awaryjnego) 2. ESP (system stabilizacji toru jazdy) | | **13.** | **Szyby boczne:**  elektrycznie sterowane | | **14.** | **Szyby tylne:**  elektrycznie sterowane | | **15.** | **Szyby przyciemnienie:**  tylna i tylne boczne | | **16.** | **Szyba tylna:**  ogrzewana | | **17.** | **Lusterka zewnętrzne:**   1. elektrycznie sterowane 2. podgrzewane | | **18.** | **Poduszki powietrzne:**   1. dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) | | **19.** | **Klimatyzacja:**  regulowana | | **20.** | **Centralny zamek:**  tak | | **21.** | **Światła:**  Full led | | **22.** | **Czujniki parkowania:**  tył | | **23.** | **Kamera cofania:**  tak | | **24.** | **Kanapa tylna składana:**  tak | | **25.** | **Bagażnik**  pojemność min. 700 1 (bez składania oparcia tylnej kanapy) | | **26.** | **Multimedia:**  System multimedialny z dotykowym ekranem, bluetooth, nawigacją i replikacją telefonu | | **27.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich**  17 cali | | **28.** | Opony zimowe (komplet):   1. 17 cali | | **29.** | **Kolo zapasowe dojazdowe:**  tak | | **30.** | **Relingi dachowe + poprzeczki:**  tak | | **31.** | **Hak holowniczy:**  Tak | | **32.** | **Dywaniki:**  gumowe (komplet) | | **33.** | **Wykładzina:**  z tworzywa (bagażnik + podłoga) | | **34.** | **Zestaw naprawczy do kół:**   1. klucz do kół 2. podnośnik | | **35.** | **Sygnalizator niezapiętych pasów** bezpieczeństwa:  Tak | | **36.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**   1. gaśnica 2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe 3. apteczka | | **37.** | **Gwarancja na lakier :**   1. Min. 2 lata od dnia odbioru samochodu   (przebieg do 20 000 km rocznie)   1. Min. 2 lata od dnia odbioru samochodu   (przebieg bez limitu kilometrów) | | **38.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**   1. Min. 5 lat od dnia odbioru samochodu   (przebieg do 20 000 km rocznie )   1. Min. 5 lat od dnia odbioru samochodu   (przebieg bez limitu kilometrów) | | **39.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**   1. 5 lat od dnia odbioru samochodu   (przebieg do 20 000 km rocznie)   1. 5 lat od dnia odbioru samochodu   (przebieg bez limitu kilometrów) | | **40.** | **5-cio letnia gwarancja obejmuje:**  bezpłatne przeglądy gwarancyjne (wymianę oleju, filtrów, robociznę) | | **41.** | **Długość całkowita**  maksymalnie 4500 (mm) | |