**Protokół z kontroli wykorzystania na potrzeby świadczenia usługi :**

***„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”***

**pojazdów transportu drogowego**

na podstawie Umowy Nr …………………. z dnia ……………..

**CZĘŚĆ I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DATA KONTROLI** |  |
| 1. | Marka i model pojazdu: |  |
| 2. | Rok produkcji: |  |
| 3. | Numer VIN: |  |
| 4. | Norma emisji spalin: |  |
| 5. | Rodzaj odpadów odbieranych w dniu kontroli (zgodnie z harmonogramem) |  |
| 6. | Daty przeprowadzenia 2 ostatnich procesów mycia i dezynfekcji | 1.  2. |

Ustalenia kontroli:

- Wykonawca przedstawił dowód w postaci: ……………. potwierdzający wykorzystanie na potrzeby świadczenia usługi pojazdów transportu drogowego spełniających normy emisji spalin Euro 5 ( lub wyższe – jeżeli dotyczy – zgodnie z deklaracja złożoną w ofercie wykonania ).

- Wykonawca nie przedstawił dowodu potwierdzającego wykorzystanie na potrzeby świadczenia usługi pojazdów transportu drogowego spełniających normy emisji spalin Euro 5 ( lub wyższe – jeżeli dotyczy – zgodnie z deklaracja złożoną w ofercie wykonania ).

**CZĘŚĆ II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | Dodatkowe informacje |
| 7. | Czy pojazd ma ważne badania techniczne? |  |  | termin następnego badania technicznego: |
| 8. | Czy spełniony jest wymóg mycia i dezynfekcji zgodnie z nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie (§ 4 pkt 3 Rozporządzenia) |  |  |  |
| 9. | Czy pojazd jest szczelny? |  |  |  |
| 10. | Czy pojazd jest wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników? |  |  |  |
| 11. | Czy konstrukcja pojazdu zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady? |  |  |  |
| 12. | Czy pojazd jest wyposażony w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów |  |  |  |
| 13. | Czy pojazd jest wyposażony w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych |  |  |  |
| 14 | Czy pojazd jest wyposażony w 2 video rejestratory (2 szt.) |  |  |  |
| 15. | Oznakowanie: |  |  |  |
| a. | nazwa firmy |  |  |  |
| b. | numer telefonu |  |  |  |
| c. | nazwa Wykonawcy |  |  |  |
| d. | dane adresowe |  |  |  |
| e. | numer telefonu BO |  |  |  |
| f. | oznaczenie rodzaju odbieranego odpadu |  |  |  |

UWAGI:

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………. ………………………………..

(przedstawiciel/e Zamawiającego ) (przedstawiciel/e Wykonawcy )

Kontrolujący: Kontrolowany:

Imię i Nazwisko: …………………………………...

Imię i Nazwisko: …………………………………... …………………………………...

**Wyciąg z** **Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U 2013 poz. 122)**

**…**

§ 3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:

1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

§ 4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby:

1) urządzenia, o których mowa w § 3 pkt 3, były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;

3) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3;

5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

§ 5. 1. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

2) pojazdy były wyposażone w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych;

3) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

2. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

**Wymagania wynikające z Umowy i Opisu Przedmiotu Zamówienia**

Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych.

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdami specjalistycznymi w ilości co najmniej 7 pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy używane do odbioru odpadów komunalnych były nie starsze niż wyprodukowane w 2005r., a w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą środków technicznych (pojazdów) spełniających wymogi, co najmniej dla normy emisji spalin EURO V (Euro5) lub EURO VI (Euro6), w ramach kryterium *Potencjał techniczny*, do używania zadeklarowanych pojazdów.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu.

W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o parametrach równoważnych.

Zamawiający żąda aby wszystkie pojazdy używane do odbioru odpadów były zarejestrowane w systemie monitorowania pojazdów (dalej system monitorowania) na jednej platformie, a dostęp do systemu monitorowania odbywał się z poziomu przeglądarki internetowej.

Wykonawca zapewnieni Zamawiającemu, w całym okresie realizacji zamówienia, możliwość monitorowania pracy pojazdów Wykonawcy w obejmującego: bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu monitorowania i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych. Pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.

Wykonawca zapewni odtwarzanie aktualnej pozycji i przebytej trasy danego pojazdu na cyfrowej mapie miasta, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, w celu weryfikacji wykonania przedmiotu umowy. Jeśli wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, zobowiązany on jest do ujęcia tych kosztów w cenie oferty.

Pojazdy używane do odbioru odpadów musza być oznakowane w widocznym miejscu nazwą Wykonawcy oraz numerem telefonu Biura Obsługi (na przykład za szybą w kabinie kierowcy lub na burcie pojazdu) oraz tablicą umieszczoną na burcie pojazdu z oznaczeniem jaki rodzaj odpadu jest odbierany, również pojazdy Podwykonawcy

Zamawiający wymaga aby kopie dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia i dezynfekcji pojazdów używanych do wykonania przedmiotu umowy znajdowały się w Biurze Obsługi.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być wyposażone w video rejestratory, rejestrujące trasę przejazdu pojazdów realizujących Przedmiot zamówienia (rejestrator umieszczony z przodu pojazdu) oraz rejestrator umieszczony na pojeździe, rejestrujący jakość wykonywania usługi w ramach przedmiotu zamówienia (video rejestracja załadunku oraz rodzaju odbieranych odpadów). Zamawiający wymaga, aby rozdzielczość nagrywanego obrazu wynosiła, co najmniej 720p, czyli 1280x720 pikseli (HD), a kąt widzenia wynosił min. 120 stopni. Rejestrowany obraz powinien dodatkowo zawierać datę i godzinę przejazdu. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu zarejestrowane obrazy z video rejestratorów, o których mowa powyżej, na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy konieczności udostępnienia zarejestrowanych obrazów video (Zamawiający wskaże daty i pojazdy z jakich oczekuje nagrań). Wykonawca zobowiązany jest przechowywać zarejestrowany obraz z video rejestratorów przez okres co najmniej 30 dni.